 SE135W履带式液压挖掘机技术参数

Hydraulic Crawler Excavator Technical Specifications
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      发动机Engine
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    行走系统Travel System

	型号Model
	WEICHAI WP4.1
	行走马达Travel motors
	艾迪Eddie FTM22A

	形式Type
	高压共轨，水冷，涡轮增压

High-pressure common rail, water-cooled, turbocharged
	支重轮数量Support roller quantities
	7×2

	
	
	拖链轮数量Carrier roller quantities
	1×2

	缸数No. of cylinder
	4
	履带板数量Travel shoes （260mm）
	44×2

	缸径×行程Bore and stroke
	105mm×118mm
	行走速度Travel speed
	3.25/5.20km/h

	排量Displacement
	4.088L
	牵引力Drawbar pulling force
	135kN

	额定功率Power output
	92kW/2200rpm
	爬坡能力Grade ability
	70% (35°)

	
	
	离地间隙Ground clearance
	425mm
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    液压系统Hydraulic System
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   回转系统Swing System

	液压泵Pump
	恒立Hengli V90N75DT
	回转马达Swing motor
	恒立Hengli

	形式Type
	变量柱塞泵+齿轮泵

piston pump + gear pump
	回转马达型号Swing motor type
	HM5X80CHB

	额定工作流量

Max. discharge flow
	2×130L/min
	回转速度Swing speed
	0-11.3r/min

	主阀
	恒立Hengli HVME180B
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  挖掘力Digging Force (ISO6015)
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      润滑油及容量

Refilling Capacities＆lubrication

	动臂长度 Boom length
	4600mm
	燃油箱容量Fuel tank
	240L

	斗杆长度 Arm length
	2500mm
	冷却系统Cooling system
	20L

	铲斗挖掘力Bucket digging force
	97kN
	发动机机油量Engine oil
	12L

	斗杆挖掘力Arm digging force
	70kN
	液压油箱Hydraulic oil tank
	177L

	
	
	系统容量Hydraulic System 
	205L
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      铲斗Bucket
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    操作重量和接地比压
Operating Weight and Ground Pressure

	型式Type
	Backhoe bucket
	履带板宽度Shoe width
	500mm

	铲斗容量Bucket capacity
	0.6m3
	接地比压Ground pressure
	41.5KPa

	铲斗宽度Bucket width
	1039mm
	操作重量Operating weight
	13320kg

	工作范围Scope of work   (mm)
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	A
	最大挖掘高度Max. digging height
	8495
	

	B
	最大卸载高度Max. dumping height
	6060
	

	C
	最大挖掘深度Max. digging depth
	5490
	

	D
	最大垂直挖掘深度

Max. vertical digging depth
	4625
	

	E
	挖出8英尺水平面时的最大挖掘深度

Max. Depth cut for 2440m(8')Level Bottom
	5270
	

	F
	最大挖掘距离Max. digging distance
	8300
	

	G
	地平面的最大挖掘距离

Max. digging radius at ground level
	8175
	

	H
	工作装置最小回转半径

Min. swing radius of work equipment
	2445
	

	外形尺寸 Dimensions    (mm)

	A
	总长Overall length
	7860
	I
	轮距Tread
	2925

	B
	接地长度（运输时）

Ground contact length (Transportation)
	4320
	J
	履带长度Track length
	3645

	C
	总高（至动臂顶部）

Overall height(to top of boom)
	2800
	K
	轨距Track gauge
	2000

	D
	总宽Overall width
	2500
	L
	履带宽度Track width
	2500

	E
	总高（至驾驶室顶部/带护网）

Overall height(to top of cab)
	2855/2990
	M
	履带板宽度Shoe width
	500

	F
	配重离地间隙

Counter weight ground clearance
	915
	O
	机罩高度Bonnet height
	2120

	G
	最小离地间隙Ground clearance
	425
	P
	转台宽度Revolving frame width
	2490

	H
	尾部回转半径Tail swing radius
	2380
	Q
	回转中心至后端部距离

Distance from swivel center to tail
	2375
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