 SE600DP履带式液压挖掘机(打桩机)技术参数

Hydraulic Crawler Excavator Technical Specifications
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      发动机Engine
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    行走系统Travel System

	型号Model
	WP13H
	行走马达Travel motors
	GM85

	形式Type
	电控高压共轨、水冷、直列六缸、涡轮增压
	支重轮数量Support roller quantities
	9×2

	
	
	拖链轮数量Carrier roller quantities
	2×2

	缸数No. of cylinder
	6
	履带板数量Travel shoes （260mm）
	50×2

	缸径×行程Bore and stroke
	130mm×162mm
	行走速度Travel speed
	3.3/5.5km/h

	排量Displacement
	12.9L
	牵引力Drawbar pulling force
	364kN

	额定功率Power output
	316kW/1900rpm
	爬坡能力Grade ability
	70% (35°)

	
	
	离地间隙Ground clearance
	600mm
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    液压系统Hydraulic System
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   回转系统Swing System

	液压泵Pump
	K5V212DPH
	回转马达Swing motor
	柱塞马达

	形式Type
	柱塞泵加齿轮泵

 piston pump plus gear pump 
	回转马达型号Swing motor type
	M5X250

	额定工作流量

Max. discharge flow
	2X392L/min
	回转速度Swing speed
	9.2r/min

	主阀
	32NA
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  挖掘力Digging Force (ISO6015)
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      润滑油及容量

Refilling Capacities＆lubrications

	动臂长度 Boom length
	13000mm
	燃油箱容量Fuel tank
	670L

	斗杆长度 Arm length
	6000mm
	冷却系统Cooling system
	50L

	铲斗挖掘力Bucket digging force
	-
	发动机机油量Engine oil
	46L

	斗杆挖掘力Arm digging force
	-
	液压油箱Hydraulic oil tank
	366L

	
	
	系统容量Hydraulic System 
	460L
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      打桩锤头
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    操作重量和接地比压
Operating Weight and Ground Pressure

	型式Type
	锤头
	履带板宽度Shoe width
	600mm

	激振力
	610kN
	接地比压Ground pressure
	100kPa

	偏心力矩
	7kg.m
	操作重量Operating weight
	59000Kg

	工作范围Scope of work   (mm)
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	N
	最大打桩高度Max. digging height
	19000
	

	B
	最大卸载高度Max. dumping height
	-
	

	C
	最大挖掘深度Max. digging depth
	-
	

	D
	最大垂直挖掘深度

Max. vertical digging depth
	-
	

	E
	挖出8英尺水平面时的最大挖掘深度

Max. Depth cut for 2440m(8')Level Bottom
	-
	

	F
	最大挖掘距离Max. digging distance
	-
	

	G
	地平面的最大挖掘距离

Max. digging radius at ground level
	-
	

	H
	工作装置最小回转半径

Min. swing radius of work equipment
	-
	

	外形尺寸 Dimensions    (mm)

	A
	总长Overall length
	17800
	I
	轨距Track gauge
	2760

	B
	总宽Overall width
	3360
	J
	配重离地间隙

Counter weight ground clearance
	1315

	C
	总高（至驾驶室顶部/带护网）

Overall height(to top of cab)
	3365
	K
	最小离地间隙Ground clearance
	600

	D
	转台宽度Revolving frame width
	3190
	L
	尾部回转半径Tail swing radius
	4600

	E
	履带长度Track length
	5495
	M
	履带宽度Shoe height
	1105

	F
	履带宽度Track width
	3360
	
	
	

	G
	履带板宽度Shoe width
	600
	
	
	

	H
	轮距Tread
	4415
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