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                      Москва, 2-ой Амбулаторный проезд, дом 10 
 (495) 662-64-61
www.s-i-t.ru


                     


01.01.2026
ООО ----------------------------
Директору ------. 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАССА
Масса, кг
90000
ДВИГАТЕЛЬ
Модель
Weichai WP17T
Тип
дизель с турбонаддувом
Количество цилиндров
6
Расположение цилиндров
рядное
Впрыск топлива
прямой
Система охлаждения
водяная
Номинальная мощность, кВт/л.с.
566/770 при 1900 об/мин
Рабочий объём, л
16,6
Экологический стандарт
TIER - 3
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Тип гидронасоса
Аксиально-поршневой с регулируемой производительностью Hengli V90N300T
Производительность гидросистемы, л/мин
2х525
Усилие копания ковша (ISO 6015), кН
435
Усилие копания рукояти (ISO 6015), кН
418
КОВШ
Тип
Скальный ковш
Объем ковша, м3
6,0
Ширина ковша, мм
2647
ХОДОВАЯ СИСТЕМА
Тип гидромотора хода
Аксиально-поршневой мотор KYB MSF-340VP
Количество опорных катков
2х9
Количество поддерживающих катков 
2х3
Скорость перемещения, км/ч
3,0/4,3
Тяговое усилие, кН
611
Преодолеваемый уклон
70% (35°)
Удельное давление на грунт, кПа
120
СИСТЕМА ПОВОРОТА
Мотор поворота
Аксиально-поршневой мотор HM5X250
Скорость поворота платформы, об/мин
0-6,8
Тип тормоза
Сброс давления, механический тормоз
ОБЪЕМЫ ЖИДКОСТЕЙ
Топливный бак, л
1120
Жидкость охлаждения, л
82
Моторное масло, л
58
Гидробак, л
360
Гидросистема, л
700
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
Длина стрелы, мм
7250
Длина рукояти, мм
2800
A
Макс. высота копания, мм
11152
B
Макс. высота разгрузки, мм
7600
C
Макс. глубина копания, мм
7422
D
Макс. вертикальная глубина копания, мм
4151
F
Макс. радиус копания, мм
12270
G
Макс. радиус копания на уровень земли, мм
11980
H
Мин. радиус поворота рабочего устройства, мм
5357
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
A
Габаритная длина, мм
13250
B
Длина контакта с землей в транспортном положении, мм
8685
C
Габаритная высота (до вершины стрелы), мм
4930
D
Габаритная ширина, мм
4380
E
Габаритная высота (до вершины кабины), мм
3780
F
Расстояние от противовеса до земли, мм
1690
G
Дорожный просвет, мм
920
H
Расстояние от оси поворота до края противовеса, мм
4545
J
Длинна гусеничного хода, мм
6375
K
Колея, мм
2810 (с раздвинутой ходовой 3450)
L
Ширина по гусеницам, мм
3460 (с раздвинутой ходовой 4100)
M
Ширина башмака, мм
650
P
Ширина поворотной платформы,
4380
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
· Двигатель Weichai 6M33 (Tier3)
· Гидравлический насос Hengli V90N300T
· Гидравлический распределитель Hengli HVME700E
· Поворотный мотор Hengli HM5X250
· Ходовой мотор KYB MSF340VP
· Ширина башмака 650 мм
· Ковш скальный 6,0 м. куб. 
· LED фары над кабиной
· Кондиционер
· Ж/К монитор на русском языке
· Радио/магнитола
· ЗИП
· Руководство по эксплуатации на русском языке
· Информационные таблички и наклейки на русском языке



ГАРАНТИЯ
6000 моточасов или 24 месяцев (в зависимости от того, что наступит быстрее) 
Дополнительная гарантия на двигатель Weichai и компоненты гидросистемы Linde 5 лет или 10000 моточасов
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Сервисная поддержка на протяжении всего срока эксплуатации техники
Ремонт агрегатов, узлов и механизмов
Оригинальные запасные части и расходные материалы
	Цена (с учётом всех налогов и сборов на территории РФ)
… … USD

	Год выпуска
	2025

	Состояние товара
	новый, ранее не использовался

	Склад (стоянка)
	

	Условия отгрузки
	

	Условия оплаты
	


 SHAPE 



С уважением,
Иванов Иван Иванович
Коммерческий представитель 
раб. тел.: (495) 662-64-61 доб. 0000 
моб. тел.: (000) 000-00-00
e-mail: aaaaaa.a@tsc.su
Экскаватор SHANTUI SE900LCW


Ковш 6,0 м3





Эксплуатационная масса – 90000 кг


Скальный ковш 6.0 м3


Башмаки 650 мм





Срок действия предложения: 5 (пять) дней











