Электрический гусеничный экскаватор SE1000EV 
Технические характеристики
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Электрическая силовая установка
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Ходовая часть

	Марка
	Dalian Zhiqian BY400-STY500 (6 кВ)
	Двигатели ходовой части
	KYB MSF340

	
	
	Число опорных катков
	9 × 2

	
	
	Число поддерживающих катков
	3 × 2

	Тип
	3-фазный асинхронный электродвигатель               
	Гусеничные башмаки
	51 × 2

	
	
	Ходовая скорость
	2,8/4,1 км/ч

	Напряжение переменного тока
	6 кВ
	Тяговое усилие
	650 кН

	Максимальный крутящий момент
	4833 Н-м
	
	

	Номинальная мощность 
	500 кВт при 1482 об/мин
	Подъемопреодолеваемость
	70% (35°)

	
	
	Дорожный просвет
	915

	Максимальная мощность
	746 кВт
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Гидравлическая система
	[image: image4.png]


      
Система поворота платформы

	Главный насос
	LINDE 2 х HPR300
	Гидромотор поворота платформы
	Hengli

	Тип
	Поршневой насос, шестеренный насос и насос системы охлаждения
	Тип гидромотора поворота платформы
	HM5 × 250

	Макс. подача
	2 × 570 л/мин
	Скорость поворота платформы
	6,9 об/мин

	Гидрораспределитель
	LINDE OCV36E
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Усилие копания (ISО 6015), кН
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Заправочные емкости

	Длина стрелы
	7250 мм
	Смазка подшипников двигателей
	180 г (со стороны привода)
180 г (со свободной стороны)
через каждые 2000 ч

	Длина рукояти
	2920 мм
	
	

	Усилие копания ковшом
	480 кН
	
	

	
	
	Гидробак
	580 л

	Усилие копания рукоятью
	417 кН
	Объем гидравлической системы
	1000 л
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Ковш
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Рабочая масса и давление на грунт

	Тип
	Ковш для скального грунта
	Ширина башмака
	650 мм

	Вместимость ковша
	6,5 м³
	Давление на грунт
	135 кПа

	Ширина ковша
	2525 мм
	Рабочая масса
	100 000 кг

	Рабочий диапазон, мм
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	A
	Макс. высота копания
	12735
	

	B
	Макс. высота выгрузки грунта
	8195
	

	C
	Макс. глубина копания
	7150
	

	D
	Макс. глубина копания по вертикали
	4960
	

	E
	Макс. глубина копания котлована с плоским дном длиной 2440 мм
	6810
	

	F
	Макс. вылет ковша при копании
	12620
	

	G
	Макс. радиус копания на уровне земли
	12310
	

	H
	Мин. радиус поворота рабочего оборудования
	4395
	

	Габаритные размеры (длина стрелы 7250 мм, рукояти - 2920 мм).

	A
	Габаритная длина
	13720
	I
	База гусеничной тележки
	5090

	B
	Длина пятна контакта с грунтом (при транспортировке)
	8415
	J
	Длина гусеничной тележки
	6350

	C
	Габаритная высота (до вершины стрелы)
	4990
	K
	Колея
	3550/2790

	D
	Габаритная ширина
	4200/3605
	л
	Ширина по гусеницам
	4200/3440

	E
	Габаритная высота (до вершины кабины)
	3720/3855
	M
	Ширина башмака
	650

	F
	Дорожный просвет (от противовеса до земли)
	1645
	O
	Высота капота
	3785

	G
	Дорожный просвет
	915
	P
	Ширина поворотной платформы
	3480

	H
	Радиус поворота платформы
	4715
	Q
	Расстояние от оси поворота платформы до ее задней части
	4595
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