 SE210W履带式液压挖掘机（潍柴三阶段）

Hydraulic Crawler Excavator
技术规格参数Technical Specifications
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          发动机

Engine
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         行走系统
Travel System

	型号Model
	Weichai WP7
	行走马达Travel motors
	艾迪;
FTM40A

	形式Type
	水冷 直列6缸 涡轮增压 高压共轨
	支重轮数量Support roller quantities
	2×7

	
	
	拖链轮数量Carrier roller quantities
	2×2

	缸数No. of cylinder
	6
	履带板数量Travel shoes
	2×46

	缸径×行程Bore and stroke
	108mm×130mm
	行走速度Travel speed
	3.3/5.4km/h

	排量Displacement
	7.14L
	牵引力Drawbar pulling force
	201kN

	额定功率Power output
	116kW/2000rpm
	爬坡能力Grade ability
	70% (35°)

	
	
	离地间隙Ground clearance
	470mm
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         液压系统 
Hydraulic System
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      回转系统

Swing System

	液压泵Pump
	艾迪
	回转马达Swing motor
	恒立

	型号
	FMP112
	型号
	HM5X130

	额定工作流量Max. discharge flow
	2x224L/min
	回转速度Swing speed
	0-11.5r/min

	主阀
	恒立 HVME270B
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           挖掘力

Digging Force (ISO6015)  (Kn)
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      润滑油及容量

Refilling Capacities＆lubrications

	动臂长度
	5700mm
	燃油箱容量Fuel tank
	340L

	斗杆长度Arm length
	2925mm
	冷却系统Cooling system
	25L

	铲斗挖掘力Bucket digging force
	115kN/135KN
	发动机机油量Engine oil
	24L

	斗杆挖掘力Arm digging force
	92.5kN/99.5KN
	液压油箱Hydraulic oil tank
	250L

	
	
	系统容量
	420L
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           铲斗

Bucket
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    操作重量和接地比压
Operating Weight and Ground Pressure

	型式Type
	Backhoe bucket
	履带板宽度Shoe width
	600mm

	铲斗容量Bucket capacity
	0.45~1.0(0.9) m3 (SAE)
	接地比压Ground pressure
	45KPa

	铲斗宽度Bucket width
	1267mm
	操作重量Operating weight
	21100kg

	工作范围Scope of work (mm)
	[image: image9.jpg]




	A
	最大挖掘高度Max. digging height
	10029mm
	

	B
	最大卸载高度Max. dumping height
	7132mm
	

	C
	最大挖掘深度Max. digging depth
	6541mm
	

	D
	最大垂直挖掘深度

Max. vertical digging depth
	5985mm
	

	E
	挖出2500mm水平面时的最大挖掘深度

Max. Depth cut for 2500mm Level Bottom
	6404mm
	

	F
	最大挖掘距离Max. digging distance
	9860mm
	

	G
	地平面的最大挖掘距离

Max. digging radius at ground level
	9673mm
	

	H
	工作装置最小回转半径

Min. swing radius of work equipment
	3041mm
	

	外形尺寸 Dimensions (mm)                      斗杆长度2925mm

	A
	总长Overall length
	9543mm
	I
	履带轴距 Crawler wheel base
	3360mm

	B
	接地长度（运输时）

Ground contact length (Transportation)
	4860mm
	J
	履带长度Track length
	4160mm

	C
	总高（至动臂顶部）

Overall height(to top of boom)
	3039mm
	K
	轨距Track gauge
	2200mm

	D
	总宽Overall width
	2800mm
	L
	履带宽度Track width
	2800mm

	E
	总高（至驾驶室顶部）

Overall height(to top of cab)
	2977mm
	M
	履带板宽度Shoe width
	600mm

	F
	配重离地间隙

Counter weight ground clearance
	1120mm
	O
	机罩高度Bonnet height
	2392mm

	G
	最小离地间隙Ground clearance
	470mm
	P
	转台宽度Revolving frame width
	2726mm

	H
	尾部回转半径Tail swing radius
	2905mm
	Q
	回转中心至后端部距离

Distance from swivel center to tail
	2853mm
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注：以上数据仅供参考，随产品更新，数据可能有所变更，订货前需再次正式书面确认。
SE210W履带式液压挖掘机（潍柴三阶段）
    SE210W履带式液压挖掘机的操作重量是20.5吨, 配备潍柴WP7发动机, 符合三阶段的排放标准，动臂长度5.7米，斗杆长度2.925米, 铲斗容量0.9立方米。
注意:只有经过我们公司允许，才可以在机器上另行选配其他可选的或者特殊配置的配件。
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